联盈标讯访客一体机

型号：LYBX809

|  |  |
| --- | --- |
| IMG_256 | **软件功能**  1、为来访人员提供登记来院信息、打印进门凭条；  2、凭条包含来访人员的来访时间、姓名、来访事由、条码/二维码等信息。  3、支持自动显示来院人员行为历史、识别敏感人员。同时系统支持多处办公、接待场所的来访登记统一管理，共享访客信息、敏感人员信息等；可手工录入当事人信息。  4、提供汇总来院人员统计数据，方便领导人员把握宏观态势；  5、实现人证比对验证来访者身份准确性 |

**硬件参数**

操作系统Windows 7旗舰版数据库开源Postgre SQL硬件配置身份证读卡器（内置）

读卡类型：身份证(二代/三代证）、IC卡；

读卡距离：0-5cm；

读取速度：身份证读取速度1秒，读卡时间1秒

工控主机四核处理器，主板CPU可升级

硬盘：SATA2.0 500GB/5400rpm

内存：DDR34G内存

触控显示屏屏尺寸：13英寸

最佳分辨率：1920\*1080 60HZ

屏幕高宽比：16：10

可视角度：170°/160°(H/V)

触摸屏：电容式，支持多点触摸，USB通讯接口，免驱

背屏（广告屏）屏尺寸：10英寸

最佳分辨率：1024\*600@60HZ

屏幕高宽比：16：9

摄像头摄像模式：宽动态，感光元件:CMOS

像素：200W

最大分辨率:1920\*1080，标准USB2.0接口

条码模组（内置）工作模式：镜头感应

通讯接口：RS232/USB

识读精度：10mil

光源：White LED

识读码制：2D，PDF417,Data Matrix,QR Code

证件扫描仪（内置）最大分辨率：2560\*1920，自动感应补光

通讯接口：USB

打印机（内置）热敏式点阵打印，手动进纸纸宽：58MM

打印速度：120MM/S接口：USB

电话模块（内置）通讯接口：USB

来电显示标准：中国大陆、中国台湾、美国、欧盟等

来电显示制式：FSK/DTFM

拨号最大位数：48位；

录音功能：有

**软件功能进入登记功能**

1.刷身份证自动读取信息；

2.扫描证件；

3.其他证件扫描为图片；

**网络支持功能**

1.支持单机不联网使用；

2.支持多台局域网内信息共享；

3.支持多台广域网内信息共享

**统计查询功能**

1.访客记录查询并可导出Excel文件；

2.访客数据统计查询

学习标书制作添加微信



微信号：LYBX809